### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/fHW0tlbK/688843a8bbf1a)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/fHW0tlbK/688843a8be5e4)

 SRT6022 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/fHW0tlbK/688843a8d2ce2)

SRT6022 模块接线图

SRT6022 模块接线表

| **接口定义** | **端子丝印标识** | **外部接线说明** |
|---|---|---|
| NC | / | 没有接口 |
| 1\_T+ | 1 | 422 R+（第 1 通道） |
| 1\_T- | 2 | 422 R-（第 1 通道） |
| 1\_R+ | 3 | 422 T+（第 1 通道） |
| 1\_R- | 4 | 422 T-（第 1 通道） |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |
| NC | / | 没有接口 |
| 2\_T+ | 1 | 422 R+（第 2 通道） |
| 2\_T- | 2 | 422 R-（第 2 通道） |
| 2\_R+ | 3 | 422 T+（第 2 通道） |
| 2\_R- | 4 | 422 T-（第 2 通道） |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |

注意：SRT6022 的 RS422 接口需要与外部设备交叉接线，即模块的 1 号端口 T+ 接外部设备的 R+，2 号端口 T- 接外部设备的 R-，模块的 3 号端口 R+ 接外部设备的 T+，4 号端口 R- 接外部设备的 T-。