### 技术参数指引

| **型号** | **SRE9020** |
|---|---|
| 产品概览 | 1个RJ45接口 |
| 技术规格 |
| 电气接口 | RJ45 |
| 工作电源 | 18~28V DC |
| 支持协议 | EtherCAT从站 |
| 本体自带IO数量 | 无 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 电源到总线 | 有 |
| 显示指示 | 电源、RUN绿色指示灯 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度:5%～90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 24×100×80（mm） |