### 指示灯说明

SRT8200指示灯含义

| PWR 电源指示灯（绿灯） | 含义 |
|---|---|
| 亮 | 系统电源供电正常 |
| 灭 | 系统电源供电异常 |
| SYS 系统状态灯（绿灯） | 含义 |
| 灭 | 系统运行正常 |
| 亮 | 模块地址分配失败 |
| 快闪（5Hz） | 模块参数配置失败 |
| 闪烁（1Hz） | 模块数据交互失败 |
| 慢闪（0.33Hz） | 未识别到模块 |
| RUN 总线运行指示灯（绿灯） | 含义 |
| 亮 | 运行状态 |
| 快闪（10Hz） | 启动状态或BoSRTtrap 状态 |
| 慢闪（2.5Hz） | 预操作状态 |
| 灭 | 初始化状态 |
| ERROR 总线故障指示灯（红灯） | 含义 |
| 亮 | 应用程序控制失败 |
| 快闪（10Hz） | 启动错误 |
| 慢闪（2.5Hz） | 模块配置无效 |
| 灭 | 运行正常 |
| BUS 背板总线指示灯（黄灯） | 含义 |
| 上电后快闪 | 扫描IO 模块（闪烁次数=模块数量） |
| 运行过程慢闪 | 运行正常（闪烁频率与模块数量相关） |