### 技术参数指引

SRL3204技术参数指引

| **型号** | **SRL3204** |
|---|---|
| 技术规格 |
| 输入点数 | 4输入电压、电流 |
| 总线5VDC消耗电流（满载时） | 150mA |
| 供电极性保护 | 支持 |
| 最大可持续电压 | 30V DC |
| 量程 |
| 电压（单极性） | 0-10V |
| 电压（双极性） | -- |
| 电流 | 0~20mA |
| 数字据 |
| 单极性 | 0~32000 |
| 双极性 | -- |
| 模拟量输入特性 |
| 输入点数 | 4 |
| 输入类型 | 差分输入 |
| 精度 | 电压16位，电流15位 |
| 最大可持续电压 | 30V DC |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高）(mm) | 12×100×68 |