### 技术参数指引

| **SX2133 \| 标准型工智机** |
|---|
| 主系统 | CPU | 海光三系列 |
| 内存(GB) | 16GB |
| 存储 | 默认256G,可扩展1T |
| 硬件接口 | 网口 | 4 |
| USB | 4 |
| 串口 | 1\*RS232/RS422/RS485 |
| CAN | 1 |
| HDMI | 1 |
| 软件接口 | 编程语言 | 支持IEC61131-3 (LD/ST/CFC/SFC) |
| 程序下载 | 支持二进制目标代码和用户工程(有源、无源)下载 |
| 程序上传 | 支持 |
| 程序加密 | 支持用户工程、POU和目标文件加密 |
| 控制器加密 | 支持控制器加锁/解锁 |
| 掉电保持 | 支持 |
| 自动添加库 | 支持 |
| 在线系统升级 | 支持 |
| 桌面操作系统 | Ubuntu/Win10 |
| 实时时钟(保持时间) | 有(15天)，精度±60秒/月 |
| 模块供电 | 工作电压(VDC) | 20.4~28.8(-15%~+20%) |
| 额定电压(VDC) | 24 |
| 消耗功Pmax(W) | ≤80 |
| 环境 | 工作温度(℃) | -40~+60 |
| 存储温度(℃) | -40~+80 |
| 湿度 | 5~95%，无凝露 |
| 认证 | CE, FCC, CB, EAC, UKCA |