### 概览

SRT5032 2 通道高速脉冲计数模块是工业自动化系统中精准处理编码器信号的核心组件，适用于需高速脉冲计数与位置监测的场景。​

电源规格方面，系统电源为 5VDC（±10%），电流消耗≤180mA，适配工业低压供电环境。​

输入输出特性丰富，含 2 路差分（5VDC）编码器输入，支持 AB 正交（ABZ）、双脉冲（CW/CCW）等模式，AB 正交计数倍率可设 1/2/4 倍（默认 1 倍），最大输入频率 1MHz。计数范围 0~2^32-1 或环形计数，支持初始值设置，具备 Z 相清零、锁存值上报等功能，可测频率 / 转速及距离。配备 1 路锁存输入（5.8V~24V）与 1 路继电器输出（0V~24V），适配扩展控制需求。​

采用 500V 电容隔离，支持系统电源指示与通讯故障诊断。防护等级 IP20，适应严苛工业环境。