### Xvisual中如何配置Modbus地址？

Sinea：您好！感谢您对于中科时代Xvisual产品的支持。

Xvisual是中科时代自研HMI组件应用。Xvisual是面向组态编辑及人机交互的SCADA产品，可以方便用户及FAE简单、快速、高效完成可视化自定义与自动化页面控制绘制。

Xvisual提供了易用的开发环境和丰富的功能，使组态工程师能快速地建立、测试和部署适合当前行业的HMI可视化应用。Xvisual可广泛应用在石油化工、冶金钢铁、电力、光伏、3C制造、生物医药等业务场景，为用户提供自定义HMI应用。

关于如何在Xvisual中配置Modbus地址，建议您按照如下操作进行。

1.按照引导完成通信节点与Modbus类型的设备的添加。

2.添加完毕后，在左侧树状菜单中展开通信节点，点击打【开通信节点选项】界面

3.依次选择 主选项-通信点位-类型，选择【TCP Client】后，选择右侧的【属性】，打开TCP客户端属性

4.选择工作行为模式，链接模式修改为 共享，在下方即可配置远程主机的 IP和端口号。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/wpZM2vpf/68a55c960124c.jpg)