### 现场布线要求

#### 布线要求推荐

线缆要求

| **分类** | **典型线缆** | **线缆要求** |
|---|---|---|
| 高速信号线缆 | 以太网 | 带屏蔽五类以上 |
| 低速信号线缆 | 串口信号及低速IO | 标准线缆 |
| 电源线缆 | 直流电源线DC24v | 依据功率选择，可参考如图 |
| 显示线缆 | HDMI显示线缆 | 带屏蔽线缆 |

其他注意事项：

- 导线截面积与载流的关系，请依据设备功率正确选择电源线缆。
- 当电缆平行走线长度增加时，间距要适当增加。
- 靠近动力线缆或现场电磁环境较为恶劣，可采用磁环等方式减少干扰。
- 为减少交叉干扰，当电缆平行走线长度增加时，间距要适当增加。
- 除了保持间距外，也可以在不同类电缆之间加装屏蔽板实现屏蔽。

---

### 电源接线说明

建议CPU和现场测电源独立供电，确保系统稳定。需要提供直流24V(-15% ~+20%)电源。电源线缆通过弹簧式端子模块连接到电源端子模块。建议使用的线缆横截面不低于0.5mm2。

| **序号** | **定义** |
|---|---|
| 0或2 | 24V DC电源正极 |
| 1或3 | 24V DC电源负极 |
| 4或6或8 | 现场测24V DC电源正极 |
| 5或7或9 | 现场测24V DC电源负极 |
| A-H | PE |

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/yiU4hEQp/68996a0c67ac6.png)