### COE参数说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VFJRRZAM/68832c07114fc.png)

| **参数** | **说明** |
|---|---|
| 2001:01 EtherCATBµsErrOutoutEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置（此设置断电不保存）：  0：输出保持50ms后清除；  1：输出保持；  2：输出保持10ms后清除；  3：输出保持20ms后清除；  4：输出保持100ms后清除；  5：输出保持500ms后清除；  6：输出立即清除； |

---

### DC/Oversampling参数说明

参数设置后刷新生效

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VFJRRZAM/68832c06d6b34.png)

| **参数** | **说明** |
|---|---|
| Operation Mode： | 使用通道数选择：  2 Channels（Byte）：选择使用两个通道，Byte类型  2 Channels（Bit）：选择使用两个通道，Bit类型  1 Channels（Byte）：选择使用一个通道，Byte类型（第一通道）  1 Channels（Bit）：选择使用一个通道，Bit类型（第一通道）  注：当使用SRE5204模块时，选择1 Channels，使用前两个通道，选择2 Channels，使用全部通道 |
| Sync Unit Cycle Time (µs)： | 周期时间，由EtherCAT设定周期时间决定 |
| Oversampling Factor: | 1，2，4，5，8，10，16，20，25，32，40，50，64，80，100，125，128; | （Bit类型）的采样数据 |
|  | 8(1\*8)，16(2\*8)，32(4\*8)，40(5\*8)，64(8\*8)，80(10\*8)，128(16\*8)，160(20\*8)，200(25\*8) | （Byte类型）的采样数据 |
| Sample Cycle Time (µs)： | 采样周期，由EtherCAT设定周期时间与采样数关系决定 |

---

### Codesys/分布式时钟

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/VFJRRZAM/68832c06dbc32.png)

（当使用SRE5204模块时，选择1 Channels，使用前两个通道，选择2 Channels，使用全部通道）

| **Operation Mode** |  | **备注** |
|---|---|---|
| 1 Ch. - X times oversampling | X:2，3，4，5，8，10，16，20，40，50，100，200，400，1000 | 通道1（bit类型）的采样数据 |
| 2 Ch. - X times oversampling | X:2，3，4，5，8，10，16，20，40，50，100，200，400，1000 | 通道1、2（bit类型）的采样数据 |