### 技术参数指引

SC3274(4通道热电阻测量模块)

| **项目** | **SC3274** |
|---|---|
| 输入通道数 | 4（三线制） |
| 输入滤波截止频率 | 典型值 1 kHz |
| 传感器类型 | PT100、PT1000、NI100 |
| 转换时间 | 约2ms~800ms |
| 测量电流 | 典型值5mA（取决于负载） |
| 测量范围 | -200℃…850℃（铂传感器）-60℃…250℃（镍传感器） |
| 温度范围 | 取决于范围：+850°C（铂传感器）;-60°C…+250°C（镍传感器） |
| 分辨率 | 0.1摄氏度每位 |
| 测量误差 |  |
| 分布式时钟（64bit） | - |
| Us供电消耗 | 典型值165mA |
| 电气隔离耐压 | 500 V(通信与现场电压） |
| 工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃ |
| 储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃ |
| 相对湿度 | 95 %，无冷凝 |
| 外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm |
| 重量 | ～25 g |
| 安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求） |
| 安装位置 | 35mm上下安装间隙 |
| 位置编码 | 1 &amp; 5 |
| 防护等级 | IP20 |