### 概览

SRE6002 是串口模块，配备 2 个 RS422/RS232/RS485 接口，支持 Modbus RTU 和自由口协议，波特率最快 115.2Kbps，在工业设备的串口通信中发挥重要作用。RS422、RS232、RS485 三种接口类型使其能与不同的串口设备连接，如 PLC、触摸屏、条形码扫描仪、变频器等。

支持 Modbus RTU 协议使其能与遵循该协议的众多工业设备进行数据交换，而自由口协议则为特殊通信需求提供了灵活性，可根据实际需要自定义通信格式。2 个接口的设计可满足中小型系统的通信需求，在生产线的设备状态监控、数据上传等场景中，该模块能实现设备之间的稳定通信，保障数据的顺畅传输。