### SRT1032模块地址表

| **输入输出信号所占 word 大小** | **以 word 为单位划分** |
|---|---|
| 输入(CPU 模块←SRT1032 模块)（3word） | 0 | 1~2 |
| 状态字 | 数据字 |
| 输出(CPU 模块→SRT1032 模块)（1word） | 0 |
| 控制字 |

状态字详细说明

|  | Bit15~1 | Bit0 |
|---|---|---|
| Word0 | 保留 | 模块参数配置状态（输入值为“0”时表示无效配置，为“1”时表示有效配置） |

数据字详细说明

|  | Bit15~0 |
|---|---|
| Word0 | 0~15 通道数字量数据输入 |
| Word1 | 16~31 通道数字量数据输入 |

控制字详细说明

|  | Bit15~Bit3 | Bit2~Bit0 |
|---|---|---|
| Word0 | 保留 | 模块滤波延时参数配置，具体分为 6 个档次，如下所示：注意：参数配置值高低位说明：左边为高位，右边为低位。（   例 001：最左边第一个‘0’为最高位 Bit2，最右边的‘1’则为最低位    Bit0000（默认值）：延时 4 ms   001：延时 0 ms   010：延时 1 ms   011：延时 10 ms   100：延时 30 ms   101：延时 100 ms |