### DP接口规格

工智机采用标准DP显示接口，主要规格如下：

| **项目** | **规格** |
|---|---|
| 信号类型 | 数字DP1.2 |
| 最高分辨率 | 1920x1080@60Hz |
| 是否支持热插拔 | 支持 |

DP端子pin脚定义如下所示：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/r6LbWV4k/67d0fb2ce2390.png)

| **序号** | **描述** | **功能** |
|---|---|---|
| 1 | ML\_Lane 0（p） | 主链路通道0：差分信号 |
| 2 | GND | - |
| 3 | ML\_Lane 0（n） | 主链路通道0：差分信号 |
| 4 | ML\_Lane 1（p | 主链路通道1：差分信号 |
| 5 | GND | - |
| 6 | ML\_Lane 1（n） | 主链路通道1：差分信号 |
| 7 | ML\_Lane 2（p） | 主链路通道2：差分信号 |
| 8 | GND | - |
| 9 | ML\_Lane 2（n） | 主链路通道2：差分信号 |
| 10 | ML\_Lane 3（p） | 主链路通道3：差分信号 |
| 11 | GND | - |
| 12 | ML\_Lane 3（n） | 主链路通道3：差分信号 |
| 13 | GND | - |
| 14 | GND | - |
| 15 | AUX\_CH（p） | 辅助通道：差分信号 |
| 16 | GND | - |
| 17 | AUX\_CH（n） | 辅助通道：差分信号 |
| 18 | Hot Plug | 热插拔检测 |
| 19 | DP\_PWR Return | 接口电源反馈信号 |
| 20 | DP\_PWR | 电源：+3.3V |