### 技术参数指引

| **型号** | **SRT6012** |
|---|---|
| 名称 | 2通道串行通讯模块 |
| 系统电源 | 5VDC(±10%) |
| 模块功耗 | ≤160mA |
| 串口特性 |
| 通道数 | 2 |
| 支持最大节点数 | 32 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 通讯协议 | 可配置Modbus RTU主站或从站；自由协议 |
| 通讯速率 | 4800bps~115200bps |
| 隔离耐压 | 500V |
| 隔离方式 | 电容隔离 |
| 占用字节数 |
| 占用输入字节数 | 46 |
| 占用输出字节数 | 50 |
| 诊断和告警 |
| 通讯状态监控 | 支持 |
| 系统电源监控 | 支持 |
| 物理参数 |
| 尺寸规格 | 100mm\*69m\*12mm(长\*高\*宽) |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 环境湿度 | 95%无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |