### 指示灯说明

| **标识** | **名称** | **颜色** | **状态** | **状态描述** |
|---|---|---|---|---|
| LEDSys\_24V | 输入电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 输入电源接入 |
| 熄灭 | 输入电源未接入 |
| LEDSys\_5V | 输出电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 5V输出电源正常 |
| 熄灭 | 5V输出电源异常 |
| LED\_80%LOAD | 80%负载指示灯 | 红色 | 常亮 | 5V电源输出电流超过1.6A |
| 熄灭 | 5V电源输出电流未超过1.6A |
| LEDField\_24V | 现场侧电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 现场侧电源接入 |
| 熄灭 | 现场侧电源未接入 |
| RUN | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | EtherCAT OP状态 |
| 闪烁5Hz | EtherCAT PreOP状态 |
| 规律闪烁（熄灭1s常亮200ms循环变化） | EtherCAT SafeOP状态 |
| 熄灭 | 初始化状态或未上电，EtherCAT Init状态 |
| ERR | 告警指示灯 | 红色 | 常亮 | 耦合器出现异常 |
|  | 熄灭 | 初始化状态、未上电或无错误 |
| I/O RUN | I/O运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | I/O过程数据已建立 |
| 闪烁1Hz | 无业务数据交互 |
| 闪烁10Hz | 固件升级（包含IO固件升级） |
| I/O ERR | I/O错误指示灯 | 红色 | 常亮 | 通讯异常 |
| 闪烁1Hz | 存在告警I/O模块异常 |
| 熄灭 | 通讯无异常 |