### 网口默认分配

该系列网口可通过配置软件进行Linux和Windows分配和环网设置。

| **网口** | **功能** |
|---|---|
| LAN1 | 调试网口，默认IP:192.168.1.200 |
| Ethercat | Ethercat主站网口 |
| Ethercat | Ethercat主站网口 |
| LAN4 | Windows网口 |
| LAN5 | Windows网口 |
| LAN6 | Windows网口 |
| LAN7 | Windows网口 |