### 技术参数指引

| **接口参数** |
|---|
| 总线协议 | S-Link |
| 过程数据量：下行 | 60 Bytes |
| 过程数据量：上行 | 90 Bytes |
| **技术参数** |
| 测量值 | 电压、电流 |
| 计算参数 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率 |
| 测量电压范围（持续工作） | 直接测量 | 120V |
| 通过电压互感器测量（互感器变比为PT） | PT×120V |
| 测量电流范围（持续工作） | 直接测量 | 5A |
| 通过电流互感器测量（互感器变比为CT） | CT×5A |
| 电压输入阻抗（典型值） | 330kΩ |
| 电流输入阻抗（典型值） | 30mΩ |
| 分辨率 | 24 bit |
| 频率范围 | 45Hz~65Hz |
| 正弦电压电流测量精度（满量程） | 电压 | 0.2% |
| 电流 | 0.2% |
| 功率（计算值） | 0.5% |
| 频率 | ±0.003Hz |
| 采样速率 | ≤8ksps |
| 电流消耗（典型值） | 115mA |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+75℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 重量 | 75g |