### 技术参数指引

| **型号** | **SRE8200 模块** |
|---|---|
| 产品概览 | 2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强 |
| 技术规格 |
| 电气接口 | RJ45 |
| 工作电源 | 18~28V DC |
| 是否连接CPU | 否（独立作为从站） |
| 支持协议 | EtherCAT从站 |
| 本体自带IO数量 | 无 |
| 从站设置 |
| 地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 |
| 每段最大站数 | 255 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 电源到总线 | 有 |
| 显示指示 | 电源+24V绿色灯，BF红色灯，RUN指示灯 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度:5%～90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 48×100×80（mm） |