### 概览

SRL系列IO产品采用百兆背板总线，扫描周期最短可达125μs，单个耦合器最多可扩展至2048*DI、2048*DO、512*AI和512*AO，适合高速、高精度、多检测点的实时总线控制应用。

SRL系列支持超过30种模块类型，除了传统的数字量和模拟量输入/输出模块，还提供位置采集模块、MODBUS主/从站模块，能够轻松集成包括MODBUS等现场总线设备到EtherCAT系统中。



![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/Ip5KqJXA/traffic/68887e3512da2.png)

---

### 产品型号

SRL系列I/O产品为EtherCAT高性能模块，包括耦合器、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、温度测量模块等，24VDC供电，带模块诊断功能。产品列表如下：

| **型号** | **说明** |
|---|---|
| SRL8200 | EtherCAT高性能耦合器 |
| SRL1032 | 32点数字量输入模块，NPN |
| SRL1132 | 32点数字量输入模块，PNP |
| SRL2232 | 32点数字量输出模块，NPN型 |
| SRL2132 | 32点数字量输出模块，PNP型 |
| SRL5202 | 数字量快速输出模块 |
| SRL5204 | 数字量快速输出模块 |
| SRL1432 | 16点数字量输入16点数字量输出模块，NPN型 |
| SRL1332 | 16点数字量输入16点数字量输出模块，PNP型 |
| SRL3204 | 4点模拟量输入模块、16bit精度 |
| SRL3208 | 8点模拟量输入模块、16bit精度 |
| SRL3404 | 4通道多功能AI模块 |
| SRL4204 | 4点模拟量输出模块、16bit精度 |
| SRL4208 | 8点模拟量输出模块、16bit精度 |
| SRL6002 | 2通道串口通信模块 |
| SRL6004 | 4通道串口通信模块 |
| SRL5042 | 2通道高速计数模块，SSI型 |
| SRL5034 | 4通道高速计数模块，SSI型 |
| SRL5012 | 4通道高速计数模块，增量式 |
| SRL5234 | 4通道脉冲输出模块 |