### 技术参数指引

| **PROFINET 接口参数** |
|---|
| 总线协议 | PROFINET |
| I/O 站数量 | 取决于控制器 |
| 数据传输介质 | Ethernet/PROFINET CAT5 电缆 |
| 传输速率 | 100 Mbps |
| 传输距离 | ≤100 m（站站距离） |
| 总线接口 | 2×RJ45 |
| 电源参数 |
| 电源模块 | 工作电源 | 18~36 VDC |
| 输出电压 | 5 VDC |
| 输出电流 | 2 A |
| 耦合器模块 | 工作电源 | 5 VDC |
| 工作电流 | ≤400 mA |
| **通用技术参数** |
| 规格尺寸 | 100◊48◊69 mm |
| 重量 | 180 g |
| 工作温度 | -10~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+75℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |