以下方式适用一层虚拟化系统及二层虚拟化系统

- 登录工智机实时系统，参考文档[ 如何登录及查看系统](https://help.sinsegye.com.cn/docs/shjkjjai)

- 使用指令查看网口名称

```sql
ip a
```

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/dNZT2DwR/67ecf78999ec7.png)


* 修改文件，键盘输入 i 即可编辑文件，按esc退出编辑，键盘输入 :wq 保存文件

```sql
cd /etc/netplan
sudo vim /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml   //也可能文件的名字为00-network-manager-all.yaml
```

* 设置静态IP（每行的空格数一定要对）

```sql
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
      addresses:
          - 192.168.1.200/24
```

4. 设置动态IP（每行的空格数一定要对）

```sql
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: true

```

6. 如果需要设置多个网口的IP，往下追加

```sql
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
      addresses:
          - 192.168.1.200/24
    enp2s0:
      dhcp4: true

```

6. 发送指令使更改的IP生效

```sql
sudo netplan apply  
```

* 如果修改的IP地址网段有更改，电脑再配置成和工智机相同的IP，在终端下查看修改后的IP是否能够ping通，具体方式可参考此文档[ 如何登录及查看系统](https://help.sinsegye.com.cn/docs/ru-he-deng-lu-ji-zha-kan-xi-tong-IGCa)的第二大节第一点