### 针脚定义

| **序号** | **接口定义** |
|---|---|
| 0~7 | DI1-DI8，支持PNP/NPN |
| 8~9 | DI1-DI8 COM端 |
| A~D | DO1-DO4，可选择支持PNP或NPN |
| E~H | 自适应DI/DO（可选择支持PNP输入/输出或NPN输入/输出） |

###  

---

### 接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/eNbdPyGn/68996adf41321.png)