对于完整的跟踪配置，请至少指定一个任务和一个变量。为了触发数据记录，激活触发器选项并选择触发器变量或指定记录条件。

---

### 分配一个任务​

在此任务中，数据记录在运行时模式下执行。通常在写入变量的位置选择相同的任务。

  
1.双击跟踪对象。⇒跟踪编辑器随即打开，其中包含***跟踪***菜单中可用的命令。

2.单击***跟踪 ➔ 配置***。⇒将打开***跟踪配置***对话框。在树视图***跟踪记录***中，选择顶部的项，子对话框***记录设置***显示在右侧。

3.单击***任务***下拉列表中的“向下箭头”符号()。⇒将打开下拉列表，其中包含整个应用程序中可用的所有任务。

4.为跟踪选择一个任务。

---

### 配置跟踪变量​

  
1.双击跟踪对象。⇒跟踪编辑器将打开。***跟踪***菜单的命令可用。

2.单击***添加变量***。⇒将打开***跟踪配置***对话框。子对话框***变量设置***显示在右侧。

3.在***变量***设置的输入字段中单击![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/97dxL7Lt/6728441c0bb8b.png)，然后在***输入助手***对话框中选择一个跟踪变量。  
⇒该变量配置用于数据记录。跟踪记录树和显示树由该变量扩展。

4.单击***添加变量***链接。⇒跟踪记录树和显示树将收到一个新变量。变量的设置在右侧。

5.选择一个跟踪变量

6.单击***确定***关闭对话框。⇒变量是跟踪变量，并显示在跟踪变量列表中。

---

### 删除跟踪变量

1.双击跟踪对象。

2.单击跟踪记录树中的一个变量。

3.单击***删除变量***命令或按***\[ Del \]*** 键。

4.单击***确定***关闭对话框。⇒该变量将从跟踪变量列表中删除。

---

### 跟踪参数

1.双击跟踪对象。

2.单击***添加变量***⇒将打开***跟踪配置***对话框。子对话框***变量设置***显示在右侧。

3.单击 （***变量***设置的右侧，输入字段的左侧）。

4.在下拉列表中选择***参数***选项。

5.单击![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/97dxL7Lt/672844e93eedb.png)并从***输入助手***对话框中选择一个参数。

6.配置参数的显示方式。

7.单击***确定***关闭对话框⇒该参数将被跟踪并显示在跟踪变量列表中。

---

### 配置触发器​

1.双击跟踪对象⇒跟踪编辑器随即打开，其中包含***跟踪***菜单中可用的命令。

2.单击***跟踪➔ 配置***。⇒将打开***跟踪配置***对话框。子对话框***记录设置***显示在右侧。

3.选择***启用触发器***复选框。

4.选择要在其中执行趋势记录的任务。

5.从***触发变量***字段中选择一个变量。

6.单击***确定***关闭对话框。⇒将触发数据记录。

在运行时模式下，触发时间在图表中显示为黑线。

1.下载该应用程序并启动它。

2.单击***跟踪 ➔ 下载跟踪***。  
⇒已加载跟踪配置。 触发后，运行系统将保存跟踪变量的值图。数据显示在跟踪编辑器中。触发时间在图表中显示为黑线。

---

### 配置时间轴的显示

1.双击一个跟踪对象。

2.单击***配置***树上方的配置链接⇒将打开***跟踪配置***对话框。

3.在显示树中选择***时间轴***(在***演示(图表)***)下面⇒时间轴的显示设置在右侧显示。

4.编辑预设，然后单击***预览***链接⇒可以在坐标系预览中看到更改。

5.在显示树中单击***Y轴***。***Y轴***项目位于每个配置图的下面。因此，为每个图设置值轴的显示⇒所选轴的子对话框***显示设置***显示在右侧。

6.更改预设值⇒这些更改将应用于坐标系预览。

7.单击确定关闭***跟踪配置***对话框⇒显示更改在受影响的图中可见。

---

### 配置跟踪变量的显示​

1.双击一个跟踪对象。

2.单击***配置***链接⇒将打开***跟踪配置***对话框。

3.在***跟踪记录***下选择一个变量⇒所选变量的子对话框***变量设置***显示在右侧。

4.更改设置，例如***线型***。

5.单击***确定***关闭对话框⇒显示更改在受影响的图中可见。

---

### 为运行时系统上的数据配置缓冲区

1.双击一个跟踪对象。

2.单击***跟踪 ➔ 配置***⇒将打开***跟踪配置***对话框。子对话框***记录设置***显示在右侧。

3.单击***高级***⇒将打开***高级跟踪设置***对话框。

4.在***每n个周期测量***或***建议的运行时缓冲区大小（样本）中***更改设置。

5.单击***确定***关闭对话框⇒缓冲区设置被重新配置。在下一次将跟踪配置加载到RTS后应用。

---

### 在运行时模式下编辑跟踪配置​

要求：该应用程序正在控制器上运行，并且已加载跟踪配置。

1.双击跟踪记录树中的一个变量⇒将打开***跟踪配置***对话框。

2.例如，更改颜色⇒该变量在受影响的图中以新颜色显示，而不会中断应用程序的执行。

注意：如果更改基本设置，例如跟踪变量，则必须再次将跟踪配置下载到控制器。