### 一层及二层虚拟化系统登录工智机实时系统

#### 一层虚拟化系统

- 操作工智机桌面
  工智机连接显示器，鼠标键盘操作工智机的桌面即可对系统进行操作，无需登录。

- 查看系统信息

  键盘“Ctrl+Alt+T”，弹出终端界面

  输入dumpsys指令可以查看系统kernel、SinsegyeRTE、dumpsys、promtail、sjournal、bios等信息

```plain&#x20;text
dumpsys
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf29e025df.jpg)


#### 二层虚拟化系统

- 登录工智机实时系统
  工智机连接显示器，键盘 “win+R”，输入“cmd”，回车后进入终端界面
  工智机实时系统虚拟网桥IP地址：192.168.3.1  端口号：2224  用户名：sinsegye  密码：1
  输入指令即可登录到工智机实时系统，进行操作。

```plain&#x20;text
ssh -p 2224 sinsegye@192.168.3.1
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf2ad31bb6.jpg)

- 查看系统信息
  输入dumpsys指令可以查看系统kernel、SinsegyeRTE、dumpsys、promtail、sjournal、bios等信息

```plain&#x20;text
dumpsys
```

---
### 一层及二层虚拟化系统远程操作工智机实时系统

- 远程登录工智机实时系统
  在没有显示器键盘等无法直接操作工智机桌面的情况下，windows笔记本电脑与工智机的第一个网口(LAN1)使用网线相连可以远程操作工智机。
  工智机的第一个网口(LAN1)默认IP地址为192.168.1.200。

   Windows笔记本电脑需要配置和工智机相同网段的IP地址，配置方法如下:

   Windows桌面左下角搜索“控制面板”，打开控制面板后，点击“网络和 Internet” -> “网络和共享中心” -> “更改适配器设置”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf2c92e42d.png)
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf2c8b6ede.png)
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf2c7edf6a.png)


   在弹出的“网络连接”中，选择和工智机相连的笔记本电脑的网口
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf308900b6.png)


   右键此网口，点击“属性”，双击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”，选择“使用下面的IP地址”，输入和工智机相同网段的IP地址、子网掩码、默认网关等，设置完毕后点击“确定”。页面回退到上一级，再次点击“确定”，IP地址设置成功。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf31004947.png)
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf31a3338c.png)
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf322d89eb.png)
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf32d2a357.png)


  验证笔记本电脑是否可以和工智机进行通讯

   1. 笔记本电脑 “win+R”，输入“cmd”，回车后进入终端界面，输入指令查看笔记本电脑是否可以ping通工智机IP

   ```plain&#x20;text
   ping 192.168.1.200
   ```

   如图所示，可以ping通工智机IP，则笔记本电脑可远程和工智机进行通讯
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf355a55df.png)


   远程登录工智机实时系统

   工智机IP地址：192.168.1.200  端口号：2224  用户名：sinsegye  密码：1

   笔记本电脑 “win+R”，输入“cmd”，回车后进入终端界面，输入指令即可远程登录到工智机实时域，进行操作。

   ```plain&#x20;text
   ssh -p 2224 sinsegye@192.168.1.200
   ```
   
<div align="center">
  <img src="https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf362e85f4.png" alt="description">
</div>


- 查看系统信息
  按照远程登录工智机的方式登录到工智机实时系统后，输入dumpsys指令可以查看系统kernel、SinsegyeRTE、dumpsys、promtail、sjournal、bios等信息

```plain&#x20;text
dumpsys
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/858sxyQJ/67ecf370dd848.png)