### 接线图

其中SG8052 的X1 网口固定用于连接 EtherCAT 主站，其余网口接 EtherCAT 从站，SG8052 通过光口X3 或者X4 与SG8051 的光口X1 进行连接。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/UhWEIGor/68888eeb5956b.png)

---

### 外观尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/UhWEIGor/68888f01962fd.png)