### 技术参数指引

| **型号** | **SRL2032** |
|---|---|
| 技术规格 |
| 输出类型 | NPN型固态MOSFET |
| 输出点数 | 32 |
| 总线5VDC消耗电流（满载时） | 186mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |
| 输出短接保护 | 有，电子式 |
| 最大灯负载 | 5W |
| 输出电流“1” | 0.5A |
| 漏电流 | ＜1mA |
| 触点机械寿命 | -- |
| 触点电气寿命（额定负载） | -- |
| 开关频率 |
| 阻性负载，最大 | 100HZ |
| 感性负载，最大 | 0.5HZ |
| 灯负载，最大 | 10HZ |
| 机械负载，最大 | -- |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输出绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高）(mm) | 27×100×68 |