### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/B4zN8qmk/6887450628eeb)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/B4zN8qmk/68874505e08d9)

SRT2008 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/B4zN8qmk/6887450601ba4)

SRT2008 模块接线图

SRT2008 模块接线表

| **输出点** | **接线端子标识** | **说明** |
|---|---|---|
| NC | / | 无需接线 |
| Q 0.0 | 1 | 输出通道 0 |
| Q 0.1 | 2 | 输出通道 1 |
| Q 0.2 | 3 | 输出通道 2 |
| Q 0.3 | 4 | 输出通道 3 |
| COM1 | 5&amp;6 | 24V 或 0V |
| NC | / | 无需接线 |
| Q 0.4 | 1 | 输出通道 4 |
| Q 0.5 | 2 | 输出通道 5 |
| Q 0.6 | 3 | 输出通道 6 |
| Q 0.7 | 4 | 输出通道 7 |
| COM2 | 5&amp;6 | 24V 或 0V |

SRT2008 接线方式：

固态继电器输出模块 SRT2008 中接线端子 COM1 为输出通道 0~3 的公共端，可接0V 或 24V，若 COM1 接 24V，则输出通道 0~3 输出为 24V；若 COM1 接 0V，则输出通道 0~3 为 0V。COM2 为输出通道 4~7 的公共端，接线方式同理。