### 概览

SRT5134 4 通道脉冲输出模块是工业自动化系统中实现精准脉冲控制的核心组件，适用于需多通道脉冲驱动的场景。​

电源规格方面，系统电源为 5VDC（±10%），电流消耗≤200mA，适配工业低压供电环境。​

输出特性丰富，具备 4 路差分（5VDC）输出通道，最大输出频率 1MHz，脉冲数范围 - 2³¹~+2³¹-1。支持单脉冲（脉冲 + 方向）、双脉冲（CW/CCW）两种输出模式，控制方式涵盖定位、点动，且支持急停控制，适配多样化驱动需求。​

采用 500V 电容隔离，占用输入字节数 18、输出字节数 40，适配数据传输规划。支持系统电源指示与通讯故障诊断，保障运行稳定性。