### 指示灯说明

| **指示灯** | **含义** |
|---|---|
| P | 模块电源指示灯，亮：模块供电正常；灭：未供电或者供电异常 |
| RX1/TX1 | COM1串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX2/TX2 | COM2串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX3/TX3 | COM3串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX4/TX4 | COM4串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |