### 指示灯定义说明

 

| **指示灯类型** | **颜色** | **状态** | **含义** |
|---|---|---|---|
| 电源PWR | 绿色 | 亮 | 电源工作正常 |
| 灭 | 电源工作不正常或没有相应的电源加载 |
| 运行指示灯 RUN/STOP | 绿色/黄色/红色 | 绿亮 | 主控制器处于RUN状态，用户程序运行 |
| 绿闪（1Hz） | 用户程序区为空或用户工程无效 |
| 黄亮 | 主控制器处于STOP状态，用户程序停止 |
| 红闪 | 控制器发生某种或某些可以诊断的故障（1Hz闪N次，灭30s，循环） |
| 通讯灯COM | 绿色 | 绿闪（1Hz） | 串口通讯正在收发数据 |
| 绿灭 | 串口通讯无数据收发 |
| 硬盘指示灯HDD | 蓝色 | 闪烁（1Hz） | 正在访问HDD硬盘或者硬盘正在进行读写操作 |
| 灭 | 无法访问或没有访问HDD硬盘 |