### 指示灯说明

| **标识** | **对象** | **颜色** | **说明** |
|---|---|---|---|
| RUN | 从站状态机 | 白色 | 灭：初始化状态   闪烁：PrepOP状态   单次闪烁：SafeOP状态   长亮：OP状态   忽隐忽现：Boot模式 |
| L/Ax | 通信 | 白色 | 灭：无有效通信网络建立，或网口损坏   长亮/偶尔闪烁：通信建立，等待数据   闪烁：正常数据通信 |
| 1~16 | DI输入通道1~16 | 白色 | 灭：无有效信号输出   亮：有效信号输出 |