### 配置参数定义

| **功能** | **参数名** | **取值范围** | **默认值** |
|---|---|---|---|
| 过程数据长度 | ProcessDataSize | 0：128Bytes | 0 |
| 1：256Bytes |
| 2：384Bytes |



---

### 过程数据长度

模块出厂默认为SRC6051-128Bytes，上下行数据长度各128Bytes，模块支持设置过程数据长度，设置完成后，需重新上电扫描模块。

模块过程数据长度与型号匹配表：

| 模块过程数据长度与型号匹配表 |
|---|
| 模块型号 | 上行数据长度（Bytes） | 下行数据长度（Bytes） |
| SRC6051-128Bytes | 128 | 128 |
| SRC6051-256Bytes | 256 | 256 |
| SRC6051-384Bytes | 384 | 384 |



---

### 过程数据说明

下面以型号SRC6051-128Bytes为例介绍过程数据。

| **上行数据128字节（每通道8字节，通道n取值0~15）** |
|---|
| **名称** | **含义** | **长度** |
| Channel n | 网关模块的输入数据 | 8字节 |
| **下行数据128字节（每通道8字节，通道n取值0~15）** |
| **名称** | **含义** | **长度** |
| Channel n | 网关模块的输出数据 | 8字节 |