### 概览

SRE5234 作为高速脉冲输出模块，具备 4 轴 PTO 输出，NPN 型单端输出最大 400KHZ (5V 时)，差分输出最大 1MHZ，在需要高速脉冲控制的领域应用广泛。在数控加工设备中，它可用于控制伺服电机的运动，通过输出高精度的脉冲信号来控制电机的转速、位置和运动轨迹，实现零件的精密加工。

4 轴输出意味着它能同时控制 4 个轴的运动，满足多轴联动的需求，如铣床的 XYZ 三轴加上旋转轴的协同运动。单端和差分输出的不同频率支持使其能适应不同精度和速度要求的场景，单端输出适用于一般精度需求，差分输出则在高速、高精度控制中表现更出色，为工业设备的高精度控制提供有力支持。