### 技术参数指引

| **技术规格** |
|---|
| 订货号 | SRE6051 |
| 接口 | 1个CAN接口 |
| 支持协议 | CANopen |
| 数据传输速率 | 10kbit/s - 1Mbit/s |
| SDO | 支持上行/下行最大512字节 |
| 最大CAN报文条数 | / |
| 匹配电阻 | 120欧（拨码开关） |
| ESI文件 | 默认 |
| 同步模式 | 自由运行 |
| 网络周期时间 | 低 至 100 μs |
| **隔离** |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度： -20~60℃,相对湿度：5![](/load.gif)~90 ![](/load.gif)(无凝露） |
| 尺寸（长x宽x高） | 24\*100\*80 |