### HDMI接口规格

工智机采用标准HDMI显示接口，主要规格如下：

| **项目** | **规格** |
|---|---|
| 信号类型 | 数字HDMI |
| 最高分辨率 | 1080P |
| 是否支持热插拔 | 支持 |

HDMI端子pin脚定义如下所示：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/YHvXJSBT/67d150a8897b3.png)

| **序号** | **信号** |
|---|---|
| 1 | TMDS数据2+ |
| 2 | TMDS数据2屏蔽 |
| 3 | TMDS数据2- |
| 4 | TMDS数据1+ |
| 5 | TMDS数据1屏蔽 |
| 6 | TMDS数据1- |
| 7 | TMDS数据0+ |
| 8 | TMDS数据0屏蔽 |
| 9 | TMDS数据0- |
| 10 | TMDS时钟+ |
| 11 | TMDS时钟屏蔽 |
| 12 | TMDS时钟 |
| 13 | 中电 |
| 14 | HEC数据 |
| 15 | SCL（DDC串行时钟） |
| 16 | SDA（DDC串行数据线） |
| 17 | DDC/CEC/HEC地面 |
| 18 | +5V电源（最大50mA） |
| 19 | 热插拔检测（1.3）/HEC数据+（1.4） |