### 概览

SRT2X16 为 16 通道数字量输出模块，其还具备通讯状态监控功能，共占输入 1word和输出 1word，模块需配合 SRT 系列耦合器使用，IO 模块无法单独使用；本文描述的模块功能均在 SRT2X16 模块与耦合器正常通讯的前提下实现。

SRT2X32 为32通道数字量输出模块，其还具备诊断模块通讯状态功能，共占输入1word 和输出 2word，模块需配合 SRT 系列耦合器使用，IO 模块无法单独使用；本文描述的模块功能均在 SRT2X32 模块与耦合器正常通讯的前提下实现