### 更换电池/ CF卡

1.打开盖板后  
2.通过按压或通过麦拉片将cmos电池拉出后，更换为新的电池。  
3.通过按压将CF卡弹出后，更换为新CF卡。

注意事项

- 安装与拆卸电池时，需断电后操作；
- 安装电池时，确保电池正负极正确无误。
- 更换电池后上电时，请注意控制器有无电池故障报错。
- 上电无误后系统时钟需重新手动校准，以保证系统时间正确；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/dkky6Ioz/684ba0efe7c8b.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/dkky6Ioz/684ba0efe7ac7.png)