### 技术参数指引

SC4244(4通道4..20mA模拟量量输出模块)

| **项目** | **SC4244** |
|---|---|
| 输出通道数 | 4（单端两线制） |
| 供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| 信号电流 | 4mA～20mA |
| 负载 | ＜500Ω（过载保护） |
| 测量误差 | ＜0.1%（0～55℃，相对于满量程） |
| 分辨率 | 16位 |
| 转换时间 | ～200μs |
| 分布式时钟（64bit） | 支持SM与DC同步切换 |
| 分布式时钟精度 |  |
| Us供电消耗 | 典型值165mA |
| Up供电消耗 | 典型值29mA + 负载（＜11mA/通道） |
| 电气隔离耐压 | 500 V(通信与现场电压） |
| 工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃ |
| 储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃ |
| 相对湿度 | 95 %，无冷凝 |
| 外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm |
| 重量 | ～24 g |
| 安装 | PCB（信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求） |
| 安装位置 | 35mm上下安装间隙 |
| 位置编码 | 1 &amp; 7 |
| 防护等级 | IP20 |