### 技术参数指引

| **数字量输入** |
|---|
| 型号 | SRC1116 |
| 额定电压 | 24 VDC（18V~30V） |
| 信号点数 | 16 |
| 信号类型 | NPN |
| “0”信号电压（PNP） | -3~+3 V |
| “1”信号电压（PNP） | 15~30 V |
| 输入滤波 | 默认3 ms，可设范围0~20ms |
| 输入电流 | 4 mA |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500 VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |