### COE通用参数说明

配置参数不会同步到Startup中，断电或热插拔后配置参数不保存。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/3uK03FUI/68831e9678d0f.png)

| **参数** | **数据类型** | **说明** |
|---|---|---|
| 2004:01 | Err 24v\_nf | Bit0：1：通道24V供电异常；0：正常。 |
| 2005:01 | Channel Num | 0：使能4个通道；1：使能前1个通道；2：使能前2个通道； |
| 2005:02 | Channel Time | 通道更新时间：0：400µs；1：lms；2：2ms；3：5ms；4：10ms；5：20ms； |
| 2005:03 | Channel Type | 每BIT对应一个通道：例如Bit0：对应 CH0；Bit1：对应 CH1；........设置检测值：0：电压±10V； 1：电流0-20mA； |