### 技术参数指引

| **产品名称** | **SG8004L** |
|---|---|
| 技术规格 |
| 系统中的功能 | EtherCAT 分支器 |
| 传输介质 | Ethernet/EtherCAT 电缆（至少 5 类），屏蔽 |
| 网络接口 | 4\*RJ45 |
| 网络协议 | EtherCAT |
| 支持分布式时钟 | 是 |
| 延时 | 每个端口约 1 微秒 |
| 传输速率 | 100M |
| 电源接口 | 通过 5P 插拔端子（+、-、PE）供电 |
| 额定电源 | 输入电压：额定 24VDC（允许 18~28VDC） |
| 其他规格 |
| 安装方式 | DIN35 导轨安装 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |
| 允许相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
| 尺寸（宽×长×高） | 28×98×128(mm) |