### 概览

SRE1332 集成了 16 通道 NPN 输入和 16 通道晶体管 NPN 型输出，这种输入输出一体化的设计使它在工业控制中能实现信号的 “采集 - 处理 - 执行” 闭环控制，减少了模块之间的连接环节，提高了系统响应速度。

16 通道的 NPN 输入可精准采集各类 NPN 型传感器发送的信号，如接近开关、光电传感器等；而 16 通道的 NPN 型输出则能直接驱动 NPN 型执行器，如小型继电器、电磁阀等。

在自动化生产线的物料搬运环节，它可采集物料到位的 NPN 信号，经过控制系统处理后，通过输出通道控制推送装置的动作，整个过程高效且精准。此外，模块的稳定性能确保在粉尘、振动等恶劣工业环境下依然保持良好的工作状态，保障生产的连续性。