### 网口线缆要求

| **网线规格** | **要求** |
|---|---|
| 网线类型 | 超五类/弹性交叉 |
| 满足标准 | EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801 |
| 导线类型 | AGW26 |
| 线对数量 | 4 |
| 设备间电缆长度 | 不超过100米 |

###  

---

### 接线注意事项

- 扩展电缆布线时，与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆分开走线。
- 避免平行走线，建议选用屏蔽线缆得双绞线提高抗干扰能力。
- 总线两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射，如图所示。
- 最多连接32个节点，每个节点支线的距离要小于3米。
- 若使用屏蔽线缆，尤其需注意，屏蔽层也必须接GND端子，在任何节点或者中途位置，除了接节点GND，屏蔽层都禁止接其它任何地方。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/XBkFGfl7/67d15e420c4eb.png)