- 登录工智机实时系统

参考文档[ 如何登录及查看系统](https://help.sinsegye.com.cn/docs/shjkjjai)

- 工智机非实时系统添加网口
  发送指令ip a查看要穿透的网卡名

```bash
ip a
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb44c1c30.png)


* 例如要穿透enp3s0

```bash
sudo ethtool -i enp3s0
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb4dc6fa2.png)


得到PCIE的BDF号为 03:00.0

* 获取虚拟机的名字（此步骤必须查看，不同的系统虚拟机名称不同，具体以在机器中查看到的虚拟机名称为准）

```plain&#x20;text
sudo virsh list --all
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb5738014.png)


* 执行以下命令把网口透传给非实时域

```bash
sudo virsh shutdown sp7000Se-vm   
sudo virt-xml --hostdev pci_0000_03_00_0 --add-device sp7000Se-vm 2>/dev/null
sudo virsh start sp7000Se-vm
sudo cp /etc/libvirt/qemu/sp700Se-vm.xml /etc/libvirt/qemu/sp7000Se-vm_default.xml
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb634af28.png)


* 以上执行完毕后，机器断电重启，可在工智机Windoows桌面左下角搜索“控制面板”，打开控制面板后，点击“网络和 Internet” -> “网络和共享中心” -> “更改适配器设置”，在弹出的界面中查看是否多了一个网卡，多一个网口，则证明网口正常被透传给非实时域

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb6a73b5a.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb718fc25.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb7980787.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FmNnViRC/67ecfb80b338a.png)


*

---
### 工智机非实时系统删除网口

- 例如要删除enp3s0执行命令

   ```bash
   sudo virsh shutdown sp7000se-vm
   sudo virt-xml --hostdev pci_0000_03_00_0 --remove-device sp7000se-vm
   sudo virsh start sp7000se-vm
   sudo cp sp7000se-vm.xml sp7000se-vm_default.xml
   ```

- 机器断电重启，可在工智机Windows桌面左下角搜索“控制面板”，打开控制面板后，点击“网络和 Internet” -> “网络和共享中心” -> “更改适配器设置”，在弹出的界面中查看是否少了一个网卡，少一个网口，则证明网口删除成功