### 指示灯说明

| **PROFINET 耦合器标识及指示灯** |
|---|
| **标识** | **名称** | **颜色** | **状态** | **状态描述** |
| LED1 | 输入电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 输入电源接入 |
| 熄灭 | 输入电源未接入 |
| LED2 | 输出电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 5V 输出电源正常 |
| 熄灭 | 无输出电源 |
| LED3 | 80%负载指示灯 | 红色 | 常亮 | 5V 电源输出电流超过 1.6A |
| 熄灭 | 5V 电源输出电流未超过 1.6A |
| LED4 | 现场侧电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 现场侧电源接入 |
| 熄灭 | 现场侧电源未接入 |
| RDY | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统运行正常 |
| 熄灭 | 系统运行异常或未上电 |
| SF | 系统告警指示灯 | 红色 | 常亮 | 模块工作存在异常 |
| 熄灭 | 模块工作无异常 |
| BF | 网络告警指示灯 | 红色 | 闪烁 | 网络连接异常 |
| 熄灭 | 网络连接正常 |
| MT | MAINT 维护指示灯 | 黄色 | 常亮 | 需要或要求维护状态的 PROFINET 诊断报警 |
| 熄灭 | 无需要或要求维护状态的 PROFINET 诊断报警 |
| I/O RUN | I/O 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统正在进行过程数据交互 |
| 闪烁 1Hz | I/O 模块已上电，数据交互准备状态 |
| 熄灭 | I/O 模块未上电 |
| I/O ERR | I/O 错误指示灯 | 红色 | 常亮 | SC-bus 通信建立失败或从站丢失 |
| 熄灭 | 初始化状态、未上电或无错误 |