### 技术参数指引

| 型号 | SRE5234 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 高速脉冲输出通道 | 4通道 |
| 总线5VDC消耗电流 | 165.5mA |
| 信号输出 | NPN型输出 |
| 差分5V，最大1MHz |
| 单端，24V最大200KHz或5V最大400KHz |
| 信号类型 | 脉冲+方向 |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-20~60℃ ；相对湿度:5%～90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×80×100(mm) |