### 概览

SRT3906 6 通道热电偶（TC）输入模块是工业自动化系统中实现多区域温度精准监测的专用组件，适用于需通过热电偶传感器采集温度的工业场景。​

电源规格方面，系统电源为 5V DC（±10%），电流消耗≤75mA，适配工业低压供电环境，功耗经济。​  
输入特性上，具备 6 路输入通道，采用 2 线制连接方式，兼容 K、J、T、E、N、S、R、B、C 等多种热电偶传感器。分辨率达 0.1℃，精度为满量程 ±0.5%，可满足不同类型热电偶的温度测量需求，适配多样化工业测温场景。​

采用 500V 电容隔离方式，抗干扰能力稳定。支持系统电源指示与通讯故障诊断功能，便于实时监控模块运行状态，保障温度监测的连续性与可靠性，为工业温控系统提供精准的热电偶温度数据支持。