### 16点数字量输出技术规格

SRE2116数字量输出模块，16通道数字量输出，带模块诊断功能。

| 型号 | SRE2116 |
|---|---|
| 技术规格 |
| 输出类型 | NPN型固态MOSFET |
| 输出点数 | 16 |
| 总线5VDC耗电流 | 175mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |
| 输出短接保护 | 有，电子式 |
| 最大灯负载 | 5W |
| 输出电流“1” | 0.5A |
| 漏电流 | ＜1mA |
| 开关频率 |
| 阻性负载，最大 | 100HZ |
| 感性负载，最大 | 0.5HZ |
| 灯负载，最大 | 10HZ |
| 机械负载，最大 | --- |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输出绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |