### SRT2216尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FEBw0b68/688746e08ffa7)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FEBw0b68/688746e03bd09)

SRT2216 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FEBw0b68/688746e048288)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/FEBw0b68/688746e03a479)

SRT2216 模块接线图（端子丝印标识不同批次存在左右两个版本， 不影响使用）

SRT2216 模块接线表

| **输出点** | **端子丝印标识（版本 A）** | 端子丝印标识（版本 B） | 说明 |
|---|---|---|---|
| Q 0.0 | 1 | 0 | 输出通道 0 |
| Q 0.1 | 2 | 1 | 输出通道 1 |
| Q 0.2 | 3 | 2 | 输出通道 2 |
| Q 0.3 | 4 | 3 | 输出通道 3 |
| Q 0.4 | 1 | 4 | 输出通道 4 |
| Q 0.5 | 2 | 5 | 输出通道 5 |
| Q 0.6 | 3 | 6 | 输出通道 6 |
| Q 0.7 | 4 | 7 | 输出通道 7 |
| 24V | 5&amp;6 | C1 | 24V 公共端 |
| Q 0.8 | 1 | 8 | 输出通道 8 |
| Q 0.9 | 2 | 9 | 输出通道 9 |
| Q 0.A | 3 | 10 | 输出通道 10 |
| Q 0.B | 4 | 11 | 输出通道 11 |
| Q 0.C | 1 | 12 | 输出通道 12 |
| Q 0.D | 2 | 13 | 输出通道 13 |
| Q 0.E | 3 | 14 | 输出通道 14 |
| Q 0.F | 4 | 15 | 输出通道 15 |
| 0V | 5&amp;6 | C2 | 0V 公共端 |

SRT2216 接线说明：  
数字量输出模块 SRT2X16 中接线端子 X2 中 5 或 6 端接 24V，接线端子 X4 中 5 或 6端接 0V，每组 24V 提供两个接线端子，模块内部已经联通，方便用户并线使用。