### 安装步骤

1.切断电源

2.使用螺钉+隔离柱将信号分配板安装在固定背板上

3.根据机械编码插入预定义的AM模块

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/eJBjXOBw/67dccf39b7f94.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/eJBjXOBw/67dccf3d3d7eb.png)

---

### 零件规格说明

- 隔离柱（1、2、3、4、5、6）  
    规格：M4\*7\*5（mm）  
    数量：取决于信号分配板的类型
- 固定螺钉（7、8、9、10、11、12）  
    规格：M4\*10（mm）
- 数量：取决于信号分配板的类型
- 信号分配板（13、14）  
    信号分配板根据需求设计，图示为AM-8012通用信号分配板